****

**TRABAJO 1 SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES**

**VHDL Y FPGAs**

**CURSO 2023/24**

**RODRIGO MARTÍN VARGAS**

**ÁLVARO GÓMEZ AGUDO - 55881**

**MARIO GÓMEZ SÁNCHEZ-CELEMÍN - 55887**

**GRUPO A302**

FECHA: 15/03/2022

HORA: 15.30h

ÍNDICE

[**1.** **Introducción** 3](#_Toc152693886)

[**2.** **Display 7 segmentos** 4](#_Toc152693887)

[**3.** **Funcionamiento servomotor con PWM** 5](#_Toc152693888)

[**4.** **Funcionamiento leds** 5](#_Toc152693889)

[**5.** **Montaje** 6](#_Toc152693890)

[**6.** **Diagrama de estados** 6](#_Toc152693891)

# **Introducción**

Una FPGA (Field Programmable Gate Array) es un circuito integrado digital programable complejo. Está formado por puertos de entrada/salida (IOB) y bloques lógicos configurables (CLB). Su interconexión y funcionalidad se programa mediante un lenguaje de descripción especializado, en nuestro caso, el VHDL. Su principal ventaja es la capacidad de reprogramarse para un trabajo específico o cambiar sus requisitos tras su fabricación.

Históricamente, las FPGA fueron inventadas en el año 1984 por Ross Freeman y Bernard Von Der Schmitt, cofundadores de la empresa Xilinx, fabricante de estas.

Tienen un amplio espectro de aplicaciones: como industria automotriz, reconocimiento de voz, controladores de dispositivos, sistemas militares, radiotransmisores/receptores gestionados por software, computación de alto rendimiento, sistemas de emulación de hardware, equipos de investigación en medicina, etc.

En nuestro caso, utilizaremos la FPGA Nexys 4 DDR Artix-7, placa diseñada para aplicaciones de formación que cuenta con arquitectura Xilinx Artix-7. Programada en Vivado con código en VHDL, un lenguaje de descripción de circuitos electrónicos digitales que utiliza distintos niveles de abstracción. El significado de las siglas VHDL es VHSIC (Very High Speed Integrated Circuits) Hardware Description Language. Esto significa que VHDL permite acelerar el proceso de diseño.

Un circuito electrónico

Descripción generada automáticamente con confianza media

Ilustración : FPGA Nexys 4 DDR Artix-7

Realizaremos el trabajo de la “Clave secreta”. Se diseñará un circuito que detecta una secuencia en un orden determinado de pulsación de los pulsadores inducidos en la placa de desarrollo. Si la secuencia es correcta se encenderá un led indicándolo, y además se abrirá una puerta mediante la activación de un servomotor.

# **Display 7 segmentos**

El principal componente de este diseño será un decodificador de BCD a siete segmentos. Un decodificador es un circuito combinacional que realiza la operación inversa a la de un codificador de datos, por eso también se puede definir un decodificador como circuito que convierte un código binario concreto en una forma sin codificar.

Los dígitos de la tarjeta son de tipo LED. Cada segmento es un LED que tiene un terminal accesible y el otro común para todos los segmentos: existen versiones de cátodo común y de ánodo común. En nuestro caso se trata de un ánodo común, por lo que para que luzca un segmento debemos aplicar al terminal no común un ‘0’. La placa tiene tantos dígitos que, para reducir el total de líneas, todos ellos comparten las mismas señales de control de los segmentos; esto es, todos los terminales no comunes de los segmentos A están unidos, y así hasta el segmento G. La forma de mostrar números distintos en cada dígito consiste en irlos encendiendo en secuencia haciendo que las líneas de control de los segmentos (ANx) reflejen el número correspondiente al dígito activo en ese momento, esto se conoce como multiplexación en el tiempo. Si está secuencia se ejecuta a suficiente velocidad el ojo resulta engañado y percibe todos los dígitos iluminados a la vez. Para iluminar un dígito concreto en esta tarjeta es necesario aplicar un ‘0’ a la línea de control pertinente.

Interfaz de usuario gráfica, Diagrama, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Ilustración : Visualizador de 8 dígitos y líneas correspondientes de la FPGA

# **Funcionamiento Edgedetector y Sincronizador**

El uso de pulsadores viene acompañado de un inconveniente, el rebote o bouncing. Al ser accionados, los pulsadores tardan cierto tiempo en alcanzar un estado estable, es decir, que durante muy poco tiempo pueden cambiar entre el estado pulsado y no pulsado hast que la señal se estabiliza. Usamos el sincronizador para prevenir estos problemas de meta estabilidad y garantizar la estabilidad del sistema electrónico digital. Por su parte, el edgedetector identifica transiciones específicas en una señal digital.

# **Funcionamiento servomotor con PWM**

Un servomotor es un motor de corriente continua, pero en vez de conseguir un giro continuo, está diseñado para conseguir que gire un determinado ángulo en respuesta a una señal de control, y que se mantenga fijo en esa posición.

Esta señal de control es dada por los pines digitales PWM. Para controlar el servomotor se le envía pulsos cada 20 ms es decir a 50Hz. La anchura del pulso es lo que determinará el ángulo de giro, es decir lo que se conoce como PWM. Esta anchura varía según el servomotor, pero normalmente va entre 0.5 y 2.5 ms, aunque puede variar. Esto hace que el servomotor tenga un margen de operación, por lo que se puede mover entre 0º (pulso con una anchura de 0.5 ms) y un máximo, que suele ser, de 180º (pulso con una anchura de 2.5ms).

Los servomotores pequeños como el nuestro, funcionan con 5V. Disponen de 3 pines 1 rojo (5V), 1 marrón o negro (Ground) y uno blanco o amarillo (Control).

Imagen que contiene Diagrama

Descripción generada automáticamente

Ilustración : Posiciones servomotor

# **Funcionamiento leds**

Utilizaremos dos leds, uno verde y otro rojo. Para su montaje dispondremos de dos resistencias de 75 ohmios para que solo circule la intensidad requerida. Su función será indicar si la contraseña es correcta o incorrecta. Instanciamos ambos leds asignando al verde la entrada signal, y al rojo la misma pero negada. (Esta señal indica que ambas contraseñas coinciden). Por ello, en caso de que signal sea igual a ‘1’, es decir, las señales coincidan, se activara el led verde. En el resto de los casos se activará el rojo.

# **Montaje**

Imagen que contiene electrónica, circuito

Descripción generada automáticamente

# **Diagrama de estados**


Diagrama, Esquemático

Descripción generada automáticamente


Dentro de el estado S6 tenemos dos opciones dependiendo de la salida “check”. En primer lugar, en caso de que la contraseña sea correcta, “check” será igual a “1”, se iluminará el led verde y se abrirá la puerta. En caso contrario, si no coincide la contraseña y “check” es igual a “0” se iluminará el led rojo y no se abrirá la puerta.

# **TestBench**

Servomotor



Led



* Explicar funcionamiento de ~~sermotor con pwm~~, ~~displyas 7 segmentos~~, ~~led~~ y zumbador
* ~~Foto del circuito (o apartado y esperar a que este terminado)~~
* ~~Diagrama de estados~~
* Explicar funcionamiento ~~de decoder, sincronizador y Edge detector con sus testbench~~
* Explicar partes básicas de un código en vhdl (instanciación, componente, entidad y arquitectura)

Tampoco lo hagas muy extenso y si quieres quitar cualquier cosa o añadir lo haces